{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["家具清单"],"not_rendered":{"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"家具清单","index":0,"n_rows":59,"n_cols":6,"rows_kept":59,"merged":[[0,0,0,5],[6,3,7,3],[15,1,16,1],[15,3,16,3],[22,3,23,3],[28,3,30,3],[36,1,37,1],[36,3,37,3],[40,1,41,1],[40,3,41,3]]}
["花都区颐养院2号楼4-8层家具及1号楼、综合楼等增补部分家具和设备设施配置清单"]
["序号","产品名称","规 格W*D*H","材 质 说 明","数量","单位"]
["4-8层"]
[1,"服务台","(3200+3500)*650*800","1、饰面：三聚氰胺饰面人造板： 符合GB/T 15102-2017 《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》 GB/T 35601-2017《绿色产品评价—人造板和木质地板》 GB/T39600-2021 《人造板及其制品甲醛释放量分级》 LY/T 2230-2013《人造板防霉性能评价》 JC/T 2039-2010 《抗菌防霉木质装饰板》 静曲强度≥40.0 Mpa；弹性模量≥4000 Mpa；2h吸水厚度膨胀率≤2%；表面胶合强度≥1.50Mpa；握螺钉力板面≥1800N，板边≥1200N；表面耐干热5级；表面耐污染腐蚀图案纹5级；表面耐龟裂5级；表面耐水蒸气5级；表面耐磨磨耗值≤20mg/100r，图案纹合格；表面耐香烟灼烧5级； 挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、TVOC均要求为未检出、甲醛释放量（气候箱法）ENF级≤0.01mg/m3 防霉性能：黑曲霉防霉等级0级 金黄色葡萄球菌；抗菌性能≥99.5% \n2.基材：采用E1级多层实木夹板：防潮、防交叉感染、耐磨、耐老化、阻燃性能强，甲醛释放量≤0.05mg/m³，符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》要求；含水率≤12%，胶合强度（Ⅱ类）≥0.8Mpa，总挥发性有机化合物（TVOC）≤100μg/m³，符合GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》要求。\n3、胶粘剂（喷胶）：检验依据须符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的相关标准，检测项目至少包含：1.游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯均未检出，总挥发性有机物≤18g/L；单项评价均为：合格，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》 GB 33372-2020 《胶粘剂挥发性有机化合物限量》 游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯均未检出 总挥发性有机物未检出 ；胶使用防水胶水拼压基材经真空浸压处理，每层都起到拒水作用，胶层粘拉更加稳定，不开胶，\n4、台面：采用优质人造石制作基材（主要材质是复合亚克力树脂≥28%+铝粉）,其材料厚度≥1.2cm；易清洁、抗污垢等技术特点；人造石密度≥2.3g/cm³，耐污染≥1级，耐酸碱≥1级，耐高温≥1级，表面耐划痕≥1级，耐香烟灼烧≥1级，耐光色牢度≥4级，洛氏硬度HRC≥80，弯曲强度≥30MPa，抗老化，符合GB/T 26696-2011《家具用高分子材料台面板》要求；2.对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌的抑菌率≥99.9%，符合QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》要求\n5、采用优质品牌的消声承重，三节路轨、优质无声液压缓冲门铰，三合一连接件、防锈易消毒型拉手及优质品牌锁具等优质五金配件；",5,"组"]
[2,"资料柜","1600*420*2200","1、饰面：三聚氰胺饰面人造板： 符合GB/T 15102-2017 《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》 GB/T 35601-2017《绿色产品评价—人造板和木质地板》 GB/T39600-2021 《人造板及其制品甲醛释放量分级》 LY/T 2230-2013《人造板防霉性能评价》 JC/T 2039-2010 《抗菌防霉木质装饰板》 静曲强度≥40.0 Mpa；弹性模量≥4000 Mpa；2h吸水厚度膨胀率≤2%；表面胶合强度≥1.50Mpa；握螺钉力板面≥1800N，板边≥1200N；表面耐干热5级；表面耐污染腐蚀图案纹5级；表面耐龟裂5级；表面耐水蒸气5级；表面耐磨磨耗值≤20mg/100r，图案纹合格；表面耐香烟灼烧5级； 挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、TVOC均要求为未检出、甲醛释放量（气候箱法）ENF级≤0.01mg/m3 防霉性能：黑曲霉防霉等级0级 金黄色葡萄球菌；抗菌性能≥99.5% \n2.基材：采用E1级多层实木夹板：防潮、防交叉感染、耐磨、耐老化、阻燃性能强，甲醛释放量≤0.05mg/m³，符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》要求；含水率≤12%，胶合强度（Ⅱ类）≥0.8Mpa，总挥发性有机化合物（TVOC）≤100μg/m³，符合GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》要求。\n3、胶粘剂（喷胶）：检验依据须符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的相关标准，检测项目至少包含：1.游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯均未检出，总挥发性有机物≤18g/L；单项评价均为：合格，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》 GB 33372-2020 《胶粘剂挥发性有机化合物限量》 游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯均未检出 总挥发性有机物未检出 ；胶使用防水胶水拼压基材经真空浸压处理，每层都起到拒水作用，胶层粘拉更加稳定，不开胶，\n4、PVC封条：采用全自动封边工艺，严密、平整、无脱胶、表面无露胶；厚度≥2mm，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》、环保性能符合GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》；其中理化性能（塑料封边条—耐老化72h无开裂、塑料封边条—耐光色牢度≥4级）；有害物质限量（甲醛释放量、氯乙烯单体、多溴联苯、多溴二苯醚、可迁移元素8项：铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）不得检出；邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）不得检出。\n5、采用优质品牌的消声承重，三节路轨、优质无声液压缓冲门铰，三合一连接件、防锈易消毒型拉手及优质品牌锁具等优质五金配件；",5,"组"]
[3,"实木椅","标准","1、框架：采用优质橡木，具有防水、防潮、防交叉感染、耐磨性能强，表面亮丽，喷环保油漆(清漆）\n2、、软包：采用优质PU皮革：检验依据须符合QB/T 4045-2010《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》的相关标准，检测项目至少包含：可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料未检出，其中4-氨基联苯、联苯胺、4-氯邻甲苯胺、2-萘胺、邻氨基偶氮甲苯、2-氨基-4-硝基甲苯、对氯苯胺、2,4-二氨基苯甲醚、4,4'-二氨基二苯甲烷、3,3'-二氯联苯胺、3,3'-二甲氧基联苯胺、3,3'-二甲基联苯胺、3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷、3-氨基对甲苯甲醚（p-克利酊）、4,4'-次甲基-双-（2-氯苯胺）、4,4'-二氨基二苯醚、4,4’-二氨基二苯硫醚、邻甲苯胺、2,4-二氨基甲苯、2,4,5-三甲基苯胺、邻甲氧基苯胺（邻氨基苯甲醚）、2,4-二甲基苯胺、2,6-二甲基苯胺均为未检出，单项判定为合格。，美观且易于清理，透气性强，柔软且富于韧性，着色牢度4、海棉：采用优质阻燃PU泡棉，可防氧化，防碎；坐感舒适。（扶手可放置拐杖）",10,"张"]
[4,"洗手柜+备餐柜+吊柜\n(人造石台面、含水龙头)","地柜:3500*600*850\n吊柜:3500*350*600","1、饰面：三聚氰胺饰面人造板： 符合GB/T 15102-2017 《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》 GB/T 35601-2017《绿色产品评价—人造板和木质地板》 GB/T39600-2021 《人造板及其制品甲醛释放量分级》 LY/T 2230-2013《人造板防霉性能评价》 JC/T 2039-2010 《抗菌防霉木质装饰板》 静曲强度≥40.0 Mpa；弹性模量≥4000 Mpa；2h吸水厚度膨胀率≤2%；表面胶合强度≥1.50Mpa；握螺钉力板面≥1800N，板边≥1200N；表面耐干热5级；表面耐污染腐蚀图案纹5级；表面耐龟裂5级；表面耐水蒸气5级；表面耐磨磨耗值≤20mg/100r，图案纹合格；表面耐香烟灼烧5级； 挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、TVOC均要求为未检出、甲醛释放量（气候箱法）ENF级≤0.01mg/m3 防霉性能：黑曲霉防霉等级0级 金黄色葡萄球菌；抗菌性能≥99.5% \n2.基材：采用E1级多层实木夹板：防潮、防交叉感染、耐磨、耐老化、阻燃性能强，甲醛释放量≤0.05mg/m³，符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》要求；含水率≤12%，胶合强度（Ⅱ类）≥0.8Mpa，总挥发性有机化合物（TVOC）≤100μg/m³，符合GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》要求。\n3、胶粘剂（喷胶）：检验依据须符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的相关标准，检测项目至少包含：1.游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯均未检出，总挥发性有机物≤18g/L；单项评价均为：合格，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》 GB 33372-2020 《胶粘剂挥发性有机化合物限量》 游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯均未检出 总挥发性有机物未检出 ；胶使用防水胶水拼压基材经真空浸压处理，每层都起到拒水作用，胶层粘拉更加稳定，不开胶，\n4、台面：采用优质人造石制作基材（主要材质是复合亚克力树脂≥28%+铝粉）,其材料厚度≥1.2cm；易清洁、抗污垢等技术特点；人造石密度≥2.3g/cm³，耐污染≥1级，耐酸碱≥1级，耐高温≥1级，表面耐划痕≥1级，耐香烟灼烧≥1级，耐光色牢度≥4级，洛氏硬度HRC≥80，弯曲强度≥30MPa，抗老化，符合GB/T 26696-2011《家具用高分子材料台面板》要求；2.对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌的抑菌率≥99.9%，符合QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》要求\n5、采用优质品牌的消声承重，三节路轨、优质无声液压缓冲门铰，三合一连接件、防锈易消毒型拉手及优质品牌锁具等优质五金配件；",5,"组"]
[5,"配餐台","(3000+2300)*600*800",null,5,"组"]
[6,"实木椅","标准","1、框架：优质橡木制作，外观和含水率符合GB/T 3324-2017要求。木材均经过严格筛选，确保材质坚硬、纹理清晰自然，具有优异的耐腐蚀和耐水性能，能够在潮湿环境中保持稳定性。橡木的韧性大，抗弯强度高，不易变形，能够承受较大的压力和重量，适合制作承重家具。木材表面经过精细打磨，手感光滑细腻，色泽均匀\n2、水性油漆:符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准。甲醛含量≤5mg/kg；苯系物（苯、甲苯、二甲苯、乙苯）含量总和≤50mg/kg；乙二醇醚及醚酯类（乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）含量总和≤10mg/kg，经9次以上打磨及油漆喷涂工艺加工而成，产品流平性与流挂性好、透明度高、耐磨性好、色泽柔和，无颗粒、气泡、泛白、渣点，颜色均匀。\n3、、软包：采用优质PU皮革：检验依据须符合QB/T 4045-2010《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》的相关标准，检测项目至少包含：可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料未检出，其中4-氨基联苯、联苯胺、4-氯邻甲苯胺、2-萘胺、邻氨基偶氮甲苯、2-氨基-4-硝基甲苯、对氯苯胺、2,4-二氨基苯甲醚、4,4'-二氨基二苯甲烷、3,3'-二氯联苯胺、3,3'-二甲氧基联苯胺、3,3'-二甲基联苯胺、3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷、3-氨基对甲苯甲醚（p-克利酊）、4,4'-次甲基-双-（2-氯苯胺）、4,4'-二氨基二苯醚、4,4’-二氨基二苯硫醚、邻甲苯胺、2,4-二氨基甲苯、2,4,5-三甲基苯胺、邻甲氧基苯胺（邻氨基苯甲醚）、2,4-二甲基苯胺、2,6-二甲基苯胺均为未检出，单项判定为合格。，美观且易于清理，透气性强，柔软且富于韧性，着色牢度4、海棉：采用优质阻燃PU泡棉，可防氧化，防碎；坐感舒适。（扶手可放置拐杖）",10,"张"]
[7,"衣柜","800*600*2000","1、饰面：三聚氰胺饰面人造板： 符合GB/T 15102-2017 《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》 GB/T 35601-2017《绿色产品评价—人造板和木质地板》 GB/T39600-2021 《人造板及其制品甲醛释放量分级》 LY/T 2230-2013《人造板防霉性能评价》 JC/T 2039-2010 《抗菌防霉木质装饰板》 静曲强度≥40.0 Mpa；弹性模量≥4000 Mpa；2h吸水厚度膨胀率≤2%；表面胶合强度≥1.50Mpa；握螺钉力板面≥1800N，板边≥1200N；表面耐干热5级；表面耐污染腐蚀图案纹5级；表面耐龟裂5级；表面耐水蒸气5级；表面耐磨磨耗值≤20mg/100r，图案纹合格；表面耐香烟灼烧5级； 挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、TVOC均要求为未检出、甲醛释放量（气候箱法）ENF级≤0.01mg/m3 防霉性能：黑曲霉防霉等级0级 金黄色葡萄球菌；抗菌性能≥99.5% \n2.基材：采用E1级多层实木夹板：防潮、防交叉感染、耐磨、耐老化、阻燃性能强，甲醛释放量≤0.05mg/m³，符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》要求；含水率≤12%，胶合强度（Ⅱ类）≥0.8Mpa，总挥发性有机化合物（TVOC）≤100μg/m³，符合GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》要求。\n3、胶粘剂（喷胶）：检验依据须符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的相关标准，检测项目至少包含：1.游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯均未检出，总挥发性有机物≤18g/L；单项评价均为：合格，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》 GB 33372-2020 《胶粘剂挥发性有机化合物限量》 游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯均未检出 总挥发性有机物未检出 ；胶使用防水胶水拼压基材经真空浸压处理，每层都起到拒水作用，胶层粘拉更加稳定，不开胶，\n4、PVC封条：采用全自动封边工艺，严密、平整、无脱胶、表面无露胶；厚度≥2mm，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》、环保性能符合GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》；其中理化性能（塑料封边条—耐老化72h无开裂、塑料封边条—耐光色牢度≥4级）；有害物质限量（甲醛释放量、氯乙烯单体、多溴联苯、多溴二苯醚、可迁移元素8项：铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）不得检出；邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）不得检出。\n5、采用优质品牌的消声承重，三节路轨、优质无声液压缓冲门铰，三合一连接件、防锈易消毒型拉手及优质品牌锁具等优质五金配件；",5,"组"]
[8,"办公桌","1200*600*750","1、饰面：三聚氰胺饰面人造板： 符合GB/T 15102-2017 《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》 GB/T 35601-2017《绿色产品评价—人造板和木质地板》 GB/T39600-2021 《人造板及其制品甲醛释放量分级》 LY/T 2230-2013《人造板防霉性能评价》 JC/T 2039-2010 《抗菌防霉木质装饰板》 静曲强度≥40.0 Mpa；弹性模量≥4000 Mpa；2h吸水厚度膨胀率≤2%；表面胶合强度≥1.50Mpa；握螺钉力板面≥1800N，板边≥1200N；表面耐干热5级；表面耐污染腐蚀图案纹5级；表面耐龟裂5级；表面耐水蒸气5级；表面耐磨磨耗值≤20mg/100r，图案纹合格；表面耐香烟灼烧5级； 挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、TVOC均要求为未检出、甲醛释放量（气候箱法）ENF级≤0.01mg/m3 防霉性能：黑曲霉防霉等级0级 金黄色葡萄球菌；抗菌性能≥99.5% \n2.基材：采用E1级多层实木夹板：防潮、防交叉感染、耐磨、耐老化、阻燃性能强，甲醛释放量≤0.05mg/m³，符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》要求；含水率≤12%，胶合强度（Ⅱ类）≥0.8Mpa，总挥发性有机化合物（TVOC）≤100μg/m³，符合GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》要求。\n3、胶粘剂（喷胶）：检验依据须符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的相关标准，检测项目至少包含：1.游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯均未检出，总挥发性有机物≤18g/L；单项评价均为：合格，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》 GB 33372-2020 《胶粘剂挥发性有机化合物限量》 游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯均未检出 总挥发性有机物未检出 ；胶使用防水胶水拼压基材经真空浸压处理，每层都起到拒水作用，胶层粘拉更加稳定，不开胶，\n4、PVC封条：采用全自动封边工艺，严密、平整、无脱胶、表面无露胶；厚度≥2mm，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》、环保性能符合GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》；其中理化性能（塑料封边条—耐老化72h无开裂、塑料封边条—耐光色牢度≥4级）；有害物质限量（甲醛释放量、氯乙烯单体、多溴联苯、多溴二苯醚、可迁移元素8项：铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）不得检出；邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）不得检出。\n5、钢脚架：依据QB/T 4767-2014、GB/T 23987-2009、GB/T 11253-2019，外观：焊接件（焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；焊疤表面波纹应均匀；焊疤表面波纹高低之差不应大于1mm；），冲压件（应无脱层、裂缝），喷涂件（涂层应无漏喷、锈蚀，应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷）；理化性能要求：硬度：≥2H；产品表面涂层理化性能-金属喷涂层-抗盐雾：24h中性盐雾试验，不低于7级；力学性能：抗拉强度：370~500MPa，断后伸长率A80mm≥20%；产品表面涂层的可溶性元素的最大限量-铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)均检测合格",5,"张"]
[9,"实木椅","标准","1、框架：优质橡木制作，外观和含水率符合GB/T 3324-2017要求。木材均经过严格筛选，确保材质坚硬、纹理清晰自然，具有优异的耐腐蚀和耐水性能，能够在潮湿环境中保持稳定性。橡木的韧性大，抗弯强度高，不易变形，能够承受较大的压力和重量，适合制作承重家具。木材表面经过精细打磨，手感光滑细腻，色泽均匀\n2、水性油漆:符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准。甲醛含量≤5mg/kg；苯系物（苯、甲苯、二甲苯、乙苯）含量总和≤50mg/kg；乙二醇醚及醚酯类（乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）含量总和≤10mg/kg，经9次以上打磨及油漆喷涂工艺加工而成，产品流平性与流挂性好、透明度高、耐磨性好、色泽柔和，无颗粒、气泡、泛白、渣点，颜色均匀。\n3、、软包：采用优质PU皮革：检验依据须符合QB/T 4045-2010《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》的相关标准，检测项目至少包含：可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料未检出，其中4-氨基联苯、联苯胺、4-氯邻甲苯胺、2-萘胺、邻氨基偶氮甲苯、2-氨基-4-硝基甲苯、对氯苯胺、2,4-二氨基苯甲醚、4,4'-二氨基二苯甲烷、3,3'-二氯联苯胺、3,3'-二甲氧基联苯胺、3,3'-二甲基联苯胺、3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷、3-氨基对甲苯甲醚（p-克利酊）、4,4'-次甲基-双-（2-氯苯胺）、4,4'-二氨基二苯醚、4,4’-二氨基二苯硫醚、邻甲苯胺、2,4-二氨基甲苯、2,4,5-三甲基苯胺、邻甲氧基苯胺（邻氨基苯甲醚）、2,4-二甲基苯胺、2,6-二甲基苯胺均为未检出，单项判定为合格。，美观且易于清理，透气性强，柔软且富于韧性，着色牢度4、海棉：采用优质阻燃PU泡棉，可防氧化，防碎；坐感舒适。（扶手可放置拐杖）",5,"张"]
[10,"储物柜","1200*700*2200","1、饰面：三聚氰胺饰面人造板： 符合GB/T 15102-2017 《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》 GB/T 35601-2017《绿色产品评价—人造板和木质地板》 GB/T39600-2021 《人造板及其制品甲醛释放量分级》 LY/T 2230-2013《人造板防霉性能评价》 JC/T 2039-2010 《抗菌防霉木质装饰板》 静曲强度≥40.0 Mpa；弹性模量≥4000 Mpa；2h吸水厚度膨胀率≤2%；表面胶合强度≥1.50Mpa；握螺钉力板面≥1800N，板边≥1200N；表面耐干热5级；表面耐污染腐蚀图案纹5级；表面耐龟裂5级；表面耐水蒸气5级；表面耐磨磨耗值≤20mg/100r，图案纹合格；表面耐香烟灼烧5级； 挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、TVOC均要求为未检出、甲醛释放量（气候箱法）ENF级≤0.01mg/m3 防霉性能：黑曲霉防霉等级0级 金黄色葡萄球菌；抗菌性能≥99.5% \n2.基材：饰面刨花板（E0级）：符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》的标准。其中甲醛释放量≤0.020mg/m³、总挥发性有机化合物（TVOC）72h≤10μg/m³、静曲强度≥12MPa、内胶合强度≥0.35MPa、弹性模量≥3000MPa、表面胶合强度≥0.8MPa、2h 吸水厚度膨胀率≤8%、握螺钉力检测合格、燃烧性能达到B2级。\n3、胶粘剂（喷胶）：检验依据须符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的相关标准，检测项目至少包含：1.游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯均未检出，总挥发性有机物≤18g/L；单项评价均为：合格，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》 GB 33372-2020 《胶粘剂挥发性有机化合物限量》 游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯均未检出 总挥发性有机物未检出 ；胶使用防水胶水拼压基材经真空浸压处理，每层都起到拒水作用，胶层粘拉更加稳定，不开胶，\n4、PVC封条：采用全自动封边工艺，严密、平整、无脱胶、表面无露胶；厚度≥2mm，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》、环保性能符合GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》；其中理化性能（塑料封边条—耐老化72h无开裂、塑料封边条—耐光色牢度≥4级）；有害物质限量（甲醛释放量、氯乙烯单体、多溴联苯、多溴二苯醚、可迁移元素8项：铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）不得检出；邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）不得检出。\n5、采用优质品牌的消声承重，三节路轨、优质无声液压缓冲门铰，三合一连接件、防锈易消毒型拉手及优质品牌锁具等优质五金配件；",19,"组"]
[11,"实木椅","标准","1、框架：优质橡木制作，外观和含水率符合GB/T 3324-2017要求。木材均经过严格筛选，确保材质坚硬、纹理清晰自然，具有优异的耐腐蚀和耐水性能，能够在潮湿环境中保持稳定性。橡木的韧性大，抗弯强度高，不易变形，能够承受较大的压力和重量，适合制作承重家具。木材表面经过精细打磨，手感光滑细腻，色泽均匀\n2、水性油漆:符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准。甲醛含量≤5mg/kg；苯系物（苯、甲苯、二甲苯、乙苯）含量总和≤50mg/kg；乙二醇醚及醚酯类（乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）含量总和≤10mg/kg，经9次以上打磨及油漆喷涂工艺加工而成，产品流平性与流挂性好、透明度高、耐磨性好、色泽柔和，无颗粒、气泡、泛白、渣点，颜色均匀。\n3、、软包：采用优质PU皮革：检验依据须符合QB/T 4045-2010《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》的相关标准，检测项目至少包含：可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料未检出，其中4-氨基联苯、联苯胺、4-氯邻甲苯胺、2-萘胺、邻氨基偶氮甲苯、2-氨基-4-硝基甲苯、对氯苯胺、2,4-二氨基苯甲醚、4,4'-二氨基二苯甲烷、3,3'-二氯联苯胺、3,3'-二甲氧基联苯胺、3,3'-二甲基联苯胺、3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷、3-氨基对甲苯甲醚（p-克利酊）、4,4'-次甲基-双-（2-氯苯胺）、4,4'-二氨基二苯醚、4,4’-二氨基二苯硫醚、邻甲苯胺、2,4-二氨基甲苯、2,4,5-三甲基苯胺、邻甲氧基苯胺（邻氨基苯甲醚）、2,4-二甲基苯胺、2,6-二甲基苯胺均为未检出，单项判定为合格。，美观且易于清理，透气性强，柔软且富于韧性，着色牢度4、海棉：采用优质阻燃PU泡棉，可防氧化，防碎；坐感舒适。（扶手可放置拐杖）",5,"组"]
[12,"服务台","1500*600*1050","1、饰面：三聚氰胺饰面人造板： 符合GB/T 15102-2017 《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》 GB/T 35601-2017《绿色产品评价—人造板和木质地板》 GB/T39600-2021 《人造板及其制品甲醛释放量分级》 LY/T 2230-2013《人造板防霉性能评价》 JC/T 2039-2010 《抗菌防霉木质装饰板》 静曲强度≥40.0 Mpa；弹性模量≥4000 Mpa；2h吸水厚度膨胀率≤2%；表面胶合强度≥1.50Mpa；握螺钉力板面≥1800N，板边≥1200N；表面耐干热5级；表面耐污染腐蚀图案纹5级；表面耐龟裂5级；表面耐水蒸气5级；表面耐磨磨耗值≤20mg/100r，图案纹合格；表面耐香烟灼烧5级； 挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、TVOC均要求为未检出、甲醛释放量（气候箱法）ENF级≤0.01mg/m3 防霉性能：黑曲霉防霉等级0级 金黄色葡萄球菌；抗菌性能≥99.5% \n2.基材：采用E1级多层实木夹板：防潮、防交叉感染、耐磨、耐老化、阻燃性能强，甲醛释放量≤0.05mg/m³，符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》要求；含水率≤12%，胶合强度（Ⅱ类）≥0.8Mpa，总挥发性有机化合物（TVOC）≤100μg/m³，符合GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》要求。\n3、胶粘剂（喷胶）：检验依据须符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的相关标准，检测项目至少包含：1.游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯均未检出，总挥发性有机物≤18g/L；单项评价均为：合格，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》 GB 33372-2020 《胶粘剂挥发性有机化合物限量》 游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯均未检出 总挥发性有机物未检出 ；胶使用防水胶水拼压基材经真空浸压处理，每层都起到拒水作用，胶层粘拉更加稳定，不开胶，\n4、PVC封条：采用全自动封边工艺，严密、平整、无脱胶、表面无露胶；厚度≥2mm，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》、环保性能符合GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》；其中理化性能（塑料封边条—耐老化72h无开裂、塑料封边条—耐光色牢度≥4级）；有害物质限量（甲醛释放量、氯乙烯单体、多溴联苯、多溴二苯醚、可迁移元素8项：铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）不得检出；邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）不得检出。\n5、采用优质品牌的消声承重，三节路轨、优质无声液压缓冲门铰，三合一连接件、防锈易消毒型拉手及优质品牌锁具等优质五金配件；",5,"张"]
[13,"餐桌","1500*800*750","1、框架：优质橡木制作，外观和含水率符合GB/T 3324-2017要求。木材均经过严格筛选，确保材质坚硬、纹理清晰自然，具有优异的耐腐蚀和耐水性能，能够在潮湿环境中保持稳定性。橡木的韧性大，抗弯强度高，不易变形，能够承受较大的压力和重量，适合制作承重家具。木材表面经过精细打磨，手感光滑细腻，色泽均匀\n2、水性油漆:符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准。甲醛含量≤5mg/kg；苯系物（苯、甲苯、二甲苯、乙苯）含量总和≤50mg/kg；乙二醇醚及醚酯类（乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）含量总和≤10mg/kg，经9次以上打磨及油漆喷涂工艺加工而成，产品流平性与流挂性好、透明度高、耐磨性好、色泽柔和，无颗粒、气泡、泛白、渣点，颜色均匀。",46,"张"]
[14,null,"800*800*750",null,9,"张"]
[15,"餐椅","标准","1、框架：优质橡木制作，外观和含水率符合GB/T 3324-2017要求。木材均经过严格筛选，确保材质坚硬、纹理清晰自然，具有优异的耐腐蚀和耐水性能，能够在潮湿环境中保持稳定性。橡木的韧性大，抗弯强度高，不易变形，能够承受较大的压力和重量，适合制作承重家具。木材表面经过精细打磨，手感光滑细腻，色泽均匀\n2、水性油漆:符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准。甲醛含量≤5mg/kg；苯系物（苯、甲苯、二甲苯、乙苯）含量总和≤50mg/kg；乙二醇醚及醚酯类（乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）含量总和≤10mg/kg，经9次以上打磨及油漆喷涂工艺加工而成，产品流平性与流挂性好、透明度高、耐磨性好、色泽柔和，无颗粒、气泡、泛白、渣点，颜色均匀。\n3、、软包：采用优质PU皮革：检验依据须符合QB/T 4045-2010《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》的相关标准，检测项目至少包含：可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料未检出，其中4-氨基联苯、联苯胺、4-氯邻甲苯胺、2-萘胺、邻氨基偶氮甲苯、2-氨基-4-硝基甲苯、对氯苯胺、2,4-二氨基苯甲醚、4,4'-二氨基二苯甲烷、3,3'-二氯联苯胺、3,3'-二甲氧基联苯胺、3,3'-二甲基联苯胺、3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷、3-氨基对甲苯甲醚（p-克利酊）、4,4'-次甲基-双-（2-氯苯胺）、4,4'-二氨基二苯醚、4,4’-二氨基二苯硫醚、邻甲苯胺、2,4-二氨基甲苯、2,4,5-三甲基苯胺、邻甲氧基苯胺（邻氨基苯甲醚）、2,4-二甲基苯胺、2,6-二甲基苯胺均为未检出，单项判定为合格。，美观且易于清理，透气性强，柔软且富于韧性，着色牢度4、海棉：采用优质阻燃PU泡棉，可防氧化，防碎；坐感舒适。（扶手可放置拐杖）",48,"张"]
[16,"餐椅","标准","1、框架：优质橡木制作，外观和含水率符合GB/T 3324-2017要求。木材均经过严格筛选，确保材质坚硬、纹理清晰自然，具有优异的耐腐蚀和耐水性能，能够在潮湿环境中保持稳定性。橡木的韧性大，抗弯强度高，不易变形，能够承受较大的压力和重量，适合制作承重家具。木材表面经过精细打磨，手感光滑细腻，色泽均匀\n2、水性油漆:符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准。甲醛含量≤5mg/kg；苯系物（苯、甲苯、二甲苯、乙苯）含量总和≤50mg/kg；乙二醇醚及醚酯类（乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）含量总和≤10mg/kg，经9次以上打磨及油漆喷涂工艺加工而成，产品流平性与流挂性好、透明度高、耐磨性好、色泽柔和，无颗粒、气泡、泛白、渣点，颜色均匀。\n3、、软包：采用优质PU皮革：检验依据须符合QB/T 4045-2010《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》的相关标准，检测项目至少包含：可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料未检出，其中4-氨基联苯、联苯胺、4-氯邻甲苯胺、2-萘胺、邻氨基偶氮甲苯、2-氨基-4-硝基甲苯、对氯苯胺、2,4-二氨基苯甲醚、4,4'-二氨基二苯甲烷、3,3'-二氯联苯胺、3,3'-二甲氧基联苯胺、3,3'-二甲基联苯胺、3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷、3-氨基对甲苯甲醚（p-克利酊）、4,4'-次甲基-双-（2-氯苯胺）、4,4'-二氨基二苯醚、4,4’-二氨基二苯硫醚、邻甲苯胺、2,4-二氨基甲苯、2,4,5-三甲基苯胺、邻甲氧基苯胺（邻氨基苯甲醚）、2,4-二甲基苯胺、2,6-二甲基苯胺均为未检出，单项判定为合格。，美观且易于清理，透气性强，柔软且富于韧性，着色牢度4、海棉：采用优质阻燃PU泡棉，可防氧化，防碎；坐感舒适。（扶手可放置拐杖）",302,"张"]
[17,"花槽柜","1200*300*900","1、饰面：三聚氰胺饰面人造板： 符合GB/T 15102-2017 《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》 GB/T 35601-2017《绿色产品评价—人造板和木质地板》 GB/T39600-2021 《人造板及其制品甲醛释放量分级》 LY/T 2230-2013《人造板防霉性能评价》 JC/T 2039-2010 《抗菌防霉木质装饰板》 静曲强度≥40.0 Mpa；弹性模量≥4000 Mpa；2h吸水厚度膨胀率≤2%；表面胶合强度≥1.50Mpa；握螺钉力板面≥1800N，板边≥1200N；表面耐干热5级；表面耐污染腐蚀图案纹5级；表面耐龟裂5级；表面耐水蒸气5级；表面耐磨磨耗值≤20mg/100r，图案纹合格；表面耐香烟灼烧5级； 挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、TVOC均要求为未检出、甲醛释放量（气候箱法）ENF级≤0.01mg/m3 防霉性能：黑曲霉防霉等级0级 金黄色葡萄球菌；抗菌性能≥99.5% \n2.基材：采用E1级多层实木夹板：防潮、防交叉感染、耐磨、耐老化、阻燃性能强，甲醛释放量≤0.05mg/m³，符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》要求；含水率≤12%，胶合强度（Ⅱ类）≥0.8Mpa，总挥发性有机化合物（TVOC）≤100μg/m³，符合GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》要求。\n3、胶粘剂（喷胶）：检验依据须符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的相关标准，检测项目至少包含：1.游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯均未检出，总挥发性有机物≤18g/L；单项评价均为：合格，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》 GB 33372-2020 《胶粘剂挥发性有机化合物限量》 游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯均未检出 总挥发性有机物未检出 ；胶使用防水胶水拼压基材经真空浸压处理，每层都起到拒水作用，胶层粘拉更加稳定，不开胶，\n4、PVC封条：采用全自动封边工艺，严密、平整、无脱胶、表面无露胶；厚度≥2mm，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》、环保性能符合GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》；其中理化性能（塑料封边条—耐老化72h无开裂、塑料封边条—耐光色牢度≥4级）；有害物质限量（甲醛释放量、氯乙烯单体、多溴联苯、多溴二苯醚、可迁移元素8项：铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）不得检出；邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）不得检出。\n5、采用优质品牌的消声承重，三节路轨、优质无声液压缓冲门铰，三合一连接件、防锈易消毒型拉手及优质品牌锁具等优质五金配件；",12,"组"]
[18,"茶几","1200*600*450","1、基材：采用实木板基材，合国家级环保标准,经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，具有防水、防潮、防交叉感染、耐磨性能强，表面亮丽，\n2、油漆：采用环保油漆。采用优质五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整纹理清晰、环保、颜色要求内外一致，表面硬度大于2H，耐磨度高于3级。\n3、所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。",3,"张"]
[19,"沙发","三人位2200*900*850","1、面料：PU皮革：检验依据须符合QB/T 4045-2010《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》的相关标准，检测项目至少包含：可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料未检出，其中4-氨基联苯、联苯胺、4-氯邻甲苯胺、2-萘胺、邻氨基偶氮甲苯、2-氨基-4-硝基甲苯、对氯苯胺、2,4-二氨基苯甲醚、4,4'-二氨基二苯甲烷、3,3'-二氯联苯胺、3,3'-二甲氧基联苯胺、3,3'-二甲基联苯胺、3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷、3-氨基对甲苯甲醚（p-克利酊）、4,4'-次甲基-双-（2-氯苯胺）、4,4'-二氨基二苯醚、4,4’-二氨基二苯硫醚、邻甲苯胺、2,4-二氨基甲苯、2,4,5-三甲基苯胺、邻甲氧基苯胺（邻氨基苯甲醚）、2,4-二甲基苯胺、2,6-二甲基苯胺均为未检出，单项判定为合格。皮面光泽度好，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性；\n2、框架：采用优质实木制作，表面抛光和防潮处理，不生虫，含水率达到标准要求。\n3、阻燃海绵（泡棉）：海绵采用高弹力聚氨酯海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形，经防虫、防腐处理；背板采用优质实木多层夹板，强度高，刚性好，不变型，比重合理，符合国家级环保标准,经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强检验依据须符合GB/T 10802-2006 《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》的相关标准，检测项目至少包含：1.75%压缩永久变形≤5.4%；2.回弹率≥57%；3.表观密度≥51.5kg/m3。 符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》 QB/T 2280-2016《办公家具办公椅》 甲醛释放量≤0.02mg/m2h 感官要求、 恒定负荷反复压陷疲劳性能80000次≤20% 25%压陷硬度≥80N，65%/25%压缩比≥3.6，拉伸强度≥81.0kPa，伸长率≥163.3%，撕裂强度≥2.1，干热老化后拉伸强度≥94KPa，湿热老化后拉伸强度≥81.8kPa，泡沫塑料表观密度≥40.4kg/m³，阻燃I 级,通过香烟抗引燃特性试验",3,"张"]
[20,"衣柜","500*600*2300","1、饰面：三聚氰胺饰面人造板： 符合GB/T 15102-2017 《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》 GB/T 35601-2017《绿色产品评价—人造板和木质地板》 GB/T39600-2021 《人造板及其制品甲醛释放量分级》 LY/T 2230-2013《人造板防霉性能评价》 JC/T 2039-2010 《抗菌防霉木质装饰板》 静曲强度≥40.0 Mpa；弹性模量≥4000 Mpa；2h吸水厚度膨胀率≤2%；表面胶合强度≥1.50Mpa；握螺钉力板面≥1800N，板边≥1200N；表面耐干热5级；表面耐污染腐蚀图案纹5级；表面耐龟裂5级；表面耐水蒸气5级；表面耐磨磨耗值≤20mg/100r，图案纹合格；表面耐香烟灼烧5级； 挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、TVOC均要求为未检出、甲醛释放量（气候箱法）ENF级≤0.01mg/m3 防霉性能：黑曲霉防霉等级0级 金黄色葡萄球菌；抗菌性能≥99.5% \n2.基材：采用E1级多层实木夹板：防潮、防交叉感染、耐磨、耐老化、阻燃性能强，甲醛释放量≤0.05mg/m³，符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》要求；含水率≤12%，胶合强度（Ⅱ类）≥0.8Mpa，总挥发性有机化合物（TVOC）≤100μg/m³，符合GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》要求。\n\n3、胶粘剂（喷胶）：检验依据须符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的相关标准，检测项目至少包含：1.游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯均未检出，总挥发性有机物≤18g/L；单项评价均为：合格，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》 GB 33372-2020 《胶粘剂挥发性有机化合物限量》 游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯均未检出 总挥发性有机物未检出 ；胶使用防水胶水拼压基材经真空浸压处理，每层都起到拒水作用，胶层粘拉更加稳定，不开胶，\n4、PVC封条：采用全自动封边工艺，严密、平整、无脱胶、表面无露胶；厚度≥2mm，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》、环保性能符合GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》；其中理化性能（塑料封边条—耐老化72h无开裂、塑料封边条—耐光色牢度≥4级）；有害物质限量（甲醛释放量、氯乙烯单体、多溴联苯、多溴二苯醚、可迁移元素8项：铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）不得检出；邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）不得检出。\n5、采用优质品牌的消声承重，三节路轨、优质无声液压缓冲门铰，三合一连接件、防锈易消毒型拉手及优质品牌锁具等优质五金配件；",6,"个"]
[21,"桌子","1200*600*750/950",null,3,"张"]
[22,"写字椅","标准","1、框架：优质橡木制作，外观和含水率符合GB/T 3324-2017要求。木材均经过严格筛选，确保材质坚硬、纹理清晰自然，具有优异的耐腐蚀和耐水性能，能够在潮湿环境中保持稳定性。橡木的韧性大，抗弯强度高，不易变形，能够承受较大的压力和重量，适合制作承重家具。木材表面经过精细打磨，手感光滑细腻，色泽均匀\n2、水性油漆:符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准。甲醛含量≤5mg/kg；苯系物（苯、甲苯、二甲苯、乙苯）含量总和≤50mg/kg；乙二醇醚及醚酯类（乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）含量总和≤10mg/kg，经9次以上打磨及油漆喷涂工艺加工而成，产品流平性与流挂性好、透明度高、耐磨性好、色泽柔和，无颗粒、气泡、泛白、渣点，颜色均匀。\n3、、软包：采用优质PU皮革：检验依据须符合QB/T 4045-2010《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》的相关标准，检测项目至少包含：可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料未检出，其中4-氨基联苯、联苯胺、4-氯邻甲苯胺、2-萘胺、邻氨基偶氮甲苯、2-氨基-4-硝基甲苯、对氯苯胺、2,4-二氨基苯甲醚、4,4'-二氨基二苯甲烷、3,3'-二氯联苯胺、3,3'-二甲氧基联苯胺、3,3'-二甲基联苯胺、3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷、3-氨基对甲苯甲醚（p-克利酊）、4,4'-次甲基-双-（2-氯苯胺）、4,4'-二氨基二苯醚、4,4’-二氨基二苯硫醚、邻甲苯胺、2,4-二氨基甲苯、2,4,5-三甲基苯胺、邻甲氧基苯胺（邻氨基苯甲醚）、2,4-二甲基苯胺、2,6-二甲基苯胺均为未检出，单项判定为合格。，美观且易于清理，透气性强，柔软且富于韧性，着色牢度4、海棉：采用优质阻燃PU泡棉，可防氧化，防碎；坐感舒适。（扶手可放置拐杖）",3,"张"]
[23,"餐桌","800*800*750","1、框架：优质橡木制作，外观和含水率符合GB/T 3324-2017要求。木材均经过严格筛选，确保材质坚硬、纹理清晰自然，具有优异的耐腐蚀和耐水性能，能够在潮湿环境中保持稳定性。橡木的韧性大，抗弯强度高，不易变形，能够承受较大的压力和重量，适合制作承重家具。木材表面经过精细打磨，手感光滑细腻，色泽均匀\n2、水性油漆:符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准。甲醛含量≤5mg/kg；苯系物（苯、甲苯、二甲苯、乙苯）含量总和≤50mg/kg；乙二醇醚及醚酯类（乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）含量总和≤10mg/kg，经9次以上打磨及油漆喷涂工艺加工而成，产品流平性与流挂性好、透明度高、耐磨性好、色泽柔和，无颗粒、气泡、泛白、渣点，颜色均匀。",6,"张"]
[24,"餐椅","标准","1、框架：优质橡木制作，外观和含水率符合GB/T 3324-2017要求。木材均经过严格筛选，确保材质坚硬、纹理清晰自然，具有优异的耐腐蚀和耐水性能，能够在潮湿环境中保持稳定性。橡木的韧性大，抗弯强度高，不易变形，能够承受较大的压力和重量，适合制作承重家具。木材表面经过精细打磨，手感光滑细腻，色泽均匀\n2、水性油漆:符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准。甲醛含量≤5mg/kg；苯系物（苯、甲苯、二甲苯、乙苯）含量总和≤50mg/kg；乙二醇醚及醚酯类（乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）含量总和≤10mg/kg，经9次以上打磨及油漆喷涂工艺加工而成，产品流平性与流挂性好、透明度高、耐磨性好、色泽柔和，无颗粒、气泡、泛白、渣点，颜色均匀。\n3、、软包：采用优质PU皮革：检验依据须符合QB/T 4045-2010《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》的相关标准，检测项目至少包含：可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料未检出，其中4-氨基联苯、联苯胺、4-氯邻甲苯胺、2-萘胺、邻氨基偶氮甲苯、2-氨基-4-硝基甲苯、对氯苯胺、2,4-二氨基苯甲醚、4,4'-二氨基二苯甲烷、3,3'-二氯联苯胺、3,3'-二甲氧基联苯胺、3,3'-二甲基联苯胺、3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷、3-氨基对甲苯甲醚（p-克利酊）、4,4'-次甲基-双-（2-氯苯胺）、4,4'-二氨基二苯醚、4,4’-二氨基二苯硫醚、邻甲苯胺、2,4-二氨基甲苯、2,4,5-三甲基苯胺、邻甲氧基苯胺（邻氨基苯甲醚）、2,4-二甲基苯胺、2,6-二甲基苯胺均为未检出，单项判定为合格。，美观且易于清理，透气性强，柔软且富于韧性，着色牢度4、海棉：采用优质阻燃PU泡棉，可防氧化，防碎；坐感舒适。（扶手可放置拐杖）",24,"张"]
[25,"床","2000*1000*1050","1、床头床尾板采用橡木基材。床板采用优质冷轧钢板一体冲压成型，木质床框，流线型设计，高品位舒适，钢制管状面，坚固耐用，透气，具有防腐、防滑功能。\n2、床板和床架经磷化处理,防腐耐酸,抗菌粉体烤漆,豪华美观。\n床架采用标准优质冷轧钢管固定焊接成型，坚固耐用\n3、采用标准静音刹脚轮。超低噪音，防水防尘性能。\n(两摇，含椰棕床垫)带轮",77,"张"]
[26,"床头柜","500*450*650","1、饰面：三聚氰胺饰面人造板： 符合GB/T 15102-2017 《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》 GB/T 35601-2017《绿色产品评价—人造板和木质地板》 GB/T39600-2021 《人造板及其制品甲醛释放量分级》 LY/T 2230-2013《人造板防霉性能评价》 JC/T 2039-2010 《抗菌防霉木质装饰板》 静曲强度≥40.0 Mpa；弹性模量≥4000 Mpa；2h吸水厚度膨胀率≤2%；表面胶合强度≥1.50Mpa；握螺钉力板面≥1800N，板边≥1200N；表面耐干热5级；表面耐污染腐蚀图案纹5级；表面耐龟裂5级；表面耐水蒸气5级；表面耐磨磨耗值≤20mg/100r，图案纹合格；表面耐香烟灼烧5级； 挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、TVOC均要求为未检出、甲醛释放量（气候箱法）ENF级≤0.01mg/m3 防霉性能：黑曲霉防霉等级0级 金黄色葡萄球菌；抗菌性能≥99.5% \n2.基材：采用E1级多层实木夹板：防潮、防交叉感染、耐磨、耐老化、阻燃性能强，甲醛释放量≤0.05mg/m³，符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》要求；含水率≤12%，胶合强度（Ⅱ类）≥0.8Mpa，总挥发性有机化合物（TVOC）≤100μg/m³，符合GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》要求。\n3、胶粘剂（喷胶）：检验依据须符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的相关标准，检测项目至少包含：1.游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯均未检出，总挥发性有机物≤18g/L；单项评价均为：合格，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》 GB 33372-2020 《胶粘剂挥发性有机化合物限量》 游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯均未检出 总挥发性有机物未检出 ；胶使用防水胶水拼压基材经真空浸压处理，每层都起到拒水作用，胶层粘拉更加稳定，不开胶，\n4、PVC封条：采用全自动封边工艺，严密、平整、无脱胶、表面无露胶；厚度≥2mm，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》、环保性能符合GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》；其中理化性能（塑料封边条—耐老化72h无开裂、塑料封边条—耐光色牢度≥4级）；有害物质限量（甲醛释放量、氯乙烯单体、多溴联苯、多溴二苯醚、可迁移元素8项：铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）不得检出；邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）不得检出。\n5、采用优质品牌的消声承重，三节路轨、优质无声液压缓冲门铰，三合一连接件、防锈易消毒型拉手及优质品牌锁具等优质五金配件；",77,"组"]
[27,"衣柜","500*600*2300",null,108,"组"]
[28,"桌子","1200*600*750/950",null,29,"张"]
[29,"写字椅","标准","1、框架：优质橡木制作，外观和含水率符合GB/T 3324-2017要求。木材均经过严格筛选，确保材质坚硬、纹理清晰自然，具有优异的耐腐蚀和耐水性能，能够在潮湿环境中保持稳定性。橡木的韧性大，抗弯强度高，不易变形，能够承受较大的压力和重量，适合制作承重家具。木材表面经过精细打磨，手感光滑细腻，色泽均匀\n2、水性油漆:符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准。甲醛含量≤5mg/kg；苯系物（苯、甲苯、二甲苯、乙苯）含量总和≤50mg/kg；乙二醇醚及醚酯类（乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）含量总和≤10mg/kg，经9次以上打磨及油漆喷涂工艺加工而成，产品流平性与流挂性好、透明度高、耐磨性好、色泽柔和，无颗粒、气泡、泛白、渣点，颜色均匀。\n3、、软包：采用优质PU皮革：检验依据须符合QB/T 4045-2010《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》的相关标准，检测项目至少包含：可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料未检出，其中4-氨基联苯、联苯胺、4-氯邻甲苯胺、2-萘胺、邻氨基偶氮甲苯、2-氨基-4-硝基甲苯、对氯苯胺、2,4-二氨基苯甲醚、4,4'-二氨基二苯甲烷、3,3'-二氯联苯胺、3,3'-二甲氧基联苯胺、3,3'-二甲基联苯胺、3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷、3-氨基对甲苯甲醚（p-克利酊）、4,4'-次甲基-双-（2-氯苯胺）、4,4'-二氨基二苯醚、4,4’-二氨基二苯硫醚、邻甲苯胺、2,4-二氨基甲苯、2,4,5-三甲基苯胺、邻甲氧基苯胺（邻氨基苯甲醚）、2,4-二甲基苯胺、2,6-二甲基苯胺均为未检出，单项判定为合格。，美观且易于清理，透气性强，柔软且富于韧性，着色牢度4、海棉：采用优质阻燃PU泡棉，可防氧化，防碎；坐感舒适。（扶手可放置拐杖）",29,"张"]
[30,"床","2000*1000*1050","1、床头床尾板采用橡木基材。床板采用优质冷轧钢板一体冲压成型，木质床框，流线型设计，高品位舒适，钢制管状面，坚固耐用，透气，具有防腐、防滑功能。\n2、床板和床架经磷化处理,防腐耐酸,抗菌粉体烤漆,豪华美观。\n床架采用标准优质冷轧钢管固定焊接成型，坚固耐用\n3、采用标准静音刹脚轮。超低噪音，防水防尘性能。\n(两摇含椰棕床垫)带轮",32,"张"]
[31,"床头柜","400*450*650","1、饰面：三聚氰胺饰面人造板： 符合GB/T 15102-2017 《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》 GB/T 35601-2017《绿色产品评价—人造板和木质地板》 GB/T39600-2021 《人造板及其制品甲醛释放量分级》 LY/T 2230-2013《人造板防霉性能评价》 JC/T 2039-2010 《抗菌防霉木质装饰板》 静曲强度≥40.0 Mpa；弹性模量≥4000 Mpa；2h吸水厚度膨胀率≤2%；表面胶合强度≥1.50Mpa；握螺钉力板面≥1800N，板边≥1200N；表面耐干热5级；表面耐污染腐蚀图案纹5级；表面耐龟裂5级；表面耐水蒸气5级；表面耐磨磨耗值≤20mg/100r，图案纹合格；表面耐香烟灼烧5级； 挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、TVOC均要求为未检出、甲醛释放量（气候箱法）ENF级≤0.01mg/m3 防霉性能：黑曲霉防霉等级0级 金黄色葡萄球菌；抗菌性能≥99.5% \n2.基材：采用E1级多层实木夹板：防潮、防交叉感染、耐磨、耐老化、阻燃性能强，甲醛释放量≤0.05mg/m³，符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》要求；含水率≤12%，胶合强度（Ⅱ类）≥0.8Mpa，总挥发性有机化合物（TVOC）≤100μg/m³，符合GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》要求。\n3、胶粘剂（喷胶）：检验依据须符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的相关标准，检测项目至少包含：1.游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯均未检出，总挥发性有机物≤18g/L；单项评价均为：合格，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》 GB 33372-2020 《胶粘剂挥发性有机化合物限量》 游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯均未检出 总挥发性有机物未检出 ；胶使用防水胶水拼压基材经真空浸压处理，每层都起到拒水作用，胶层粘拉更加稳定，不开胶，\n4、PVC封条：采用全自动封边工艺，严密、平整、无脱胶、表面无露胶；厚度≥2mm，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》、环保性能符合GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》；其中理化性能（塑料封边条—耐老化72h无开裂、塑料封边条—耐光色牢度≥4级）；有害物质限量（甲醛释放量、氯乙烯单体、多溴联苯、多溴二苯醚、可迁移元素8项：铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）不得检出；邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）不得检出。\n5、采用优质品牌的消声承重，三节路轨、优质无声液压缓冲门铰，三合一连接件、防锈易消毒型拉手及优质品牌锁具等优质五金配件；",32,"组"]
[32,"衣柜","500*600*2300","1、饰面：三聚氰胺饰面人造板： 符合GB/T 15102-2017 《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》 GB/T 35601-2017《绿色产品评价—人造板和木质地板》 GB/T39600-2021 《人造板及其制品甲醛释放量分级》 LY/T 2230-2013《人造板防霉性能评价》 JC/T 2039-2010 《抗菌防霉木质装饰板》 静曲强度≥40.0 Mpa；弹性模量≥4000 Mpa；2h吸水厚度膨胀率≤2%；表面胶合强度≥1.50Mpa；握螺钉力板面≥1800N，板边≥1200N；表面耐干热5级；表面耐污染腐蚀图案纹5级；表面耐龟裂5级；表面耐水蒸气5级；表面耐磨磨耗值≤20mg/100r，图案纹合格；表面耐香烟灼烧5级； 挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、TVOC均要求为未检出、甲醛释放量（气候箱法）ENF级≤0.01mg/m3 防霉性能：黑曲霉防霉等级0级 金黄色葡萄球菌；抗菌性能≥99.5% 。\n2、基材：采用E1级多层实木夹板：防潮、防交叉感染、耐磨、耐老化、阻燃性能强，甲醛释放量≤0.05mg/m³，符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》要求；含水率≤12%，胶合强度（Ⅱ类）≥0.8Mpa，总挥发性有机化合物（TVOC）≤100μg/m³，符合GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》要求。\n3、胶粘剂（喷胶）：检验依据须符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的相关标准，检测项目至少包含：1.游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯均未检出，总挥发性有机物≤18g/L；单项评价均为：合格，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》 GB 33372-2020 《胶粘剂挥发性有机化合物限量》 游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯均未检出 总挥发性有机物未检出 ；胶使用防水胶水拼压基材经真空浸压处理，每层都起到拒水作用，胶层粘拉更加稳定，不开胶。\n4、PVC封条：采用全自动封边工艺，严密、平整、无脱胶、表面无露胶；厚度≥2mm，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》、环保性能符合GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》；其中理化性能（塑料封边条—耐老化72h无开裂、塑料封边条—耐光色牢度≥4级）；有害物质限量（甲醛释放量、氯乙烯单体、多溴联苯、多溴二苯醚、可迁移元素8项：铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）不得检出；邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）不得检出。\n5、采用优质品牌的消声承重，三节路轨、优质无声液压缓冲门铰，三合一连接件、防锈易消毒型拉手及优质品牌锁具等优质五金配件。",16,"组"]
[33,"乒乓球桌","2740*1525*760","采用玻璃钢板，具有质轻、强度高的特点，能有效抵抗外界环境的侵蚀，弹性良好，能让乒乓球的运动轨迹更符合标准要求，而且不易变形，使用年限较长。钢制脚架，具有较高的强度和硬度，能够承受乒乓球桌台面以及放置在上面的物品的重量，不易发生变形或断裂，保证乒乓球桌的稳定性和安全性。",2,"张"]
[34,"固定排椅","五人位","靠背采用优质PVC材质，具有良好的耐腐蚀性，不易受到水、污渍、化学物质等的侵蚀；能够在长期使用过程中保持其物理和化学性能的稳定；座椅采用冷轧钢板，经过冷轧工艺处理，内部组织结构更加致密，具有较高的强度和硬度；塑造成符合人体工程学的形状。",4,"张"]
[35,null,"三人位",null,8,"张"]
[36,"书柜","2000*400*2200","1、饰面：三聚氰胺饰面人造板： 符合GB/T 15102-2017 《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》 GB/T 35601-2017《绿色产品评价—人造板和木质地板》 GB/T39600-2021 《人造板及其制品甲醛释放量分级》 LY/T 2230-2013《人造板防霉性能评价》 JC/T 2039-2010 《抗菌防霉木质装饰板》 静曲强度≥40.0 Mpa；弹性模量≥4000 Mpa；2h吸水厚度膨胀率≤2%；表面胶合强度≥1.50Mpa；握螺钉力板面≥1800N，板边≥1200N；表面耐干热5级；表面耐污染腐蚀图案纹5级；表面耐龟裂5级；表面耐水蒸气5级；表面耐磨磨耗值≤20mg/100r，图案纹合格；表面耐香烟灼烧5级； 挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、TVOC均要求为未检出、甲醛释放量（气候箱法）ENF级≤0.01mg/m3 防霉性能：黑曲霉防霉等级0级 金黄色葡萄球菌；抗菌性能≥99.5% 。\n2、基材：采用E1级多层实木夹板：防潮、防交叉感染、耐磨、耐老化、阻燃性能强，甲醛释放量≤0.05mg/m³，符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》要求；含水率≤12%，胶合强度（Ⅱ类）≥0.8Mpa，总挥发性有机化合物（TVOC）≤100μg/m³，符合GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》要求。\n3、胶粘剂（喷胶）：检验依据须符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的相关标准，检测项目至少包含：1.游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯均未检出，总挥发性有机物≤18g/L；单项评价均为：合格，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》 GB 33372-2020 《胶粘剂挥发性有机化合物限量》 游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯均未检出 总挥发性有机物未检出 ；胶使用防水胶水拼压基材经真空浸压处理，每层都起到拒水作用，胶层粘拉更加稳定，不开胶。\n4、PVC封条：采用全自动封边工艺，严密、平整、无脱胶、表面无露胶；厚度≥2mm，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》、环保性能符合GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》；其中理化性能（塑料封边条—耐老化72h无开裂、塑料封边条—耐光色牢度≥4级）；有害物质限量（甲醛释放量、氯乙烯单体、多溴联苯、多溴二苯醚、可迁移元素8项：铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）不得检出；邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）不得检出。\n5、采用优质品牌的消声承重，三节路轨、优质无声液压缓冲门铰，三合一连接件、防锈易消毒型拉手及优质品牌锁具等优质五金配件。",4,"张"]
[37,"书法桌","1800*900*750","1、基材：采用实木基材，符合国家级环保标准,经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，具有防水、防潮、防交叉感染、耐磨性能强，表面亮丽。\n2、油漆：采用环保油漆。采用优质五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整纹理清晰、环保、颜色要求内外一致，表面硬度大于2H，耐磨度高于3级。",1,"张"]
[38,"沙发","1900*1200*900","1、面料：PU皮革：检验依据须符合QB/T 4045-2010《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》的相关标准，检测项目至少包含：可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料未检出，其中4-氨基联苯、联苯胺、4-氯邻甲苯胺、2-萘胺、邻氨基偶氮甲苯、2-氨基-4-硝基甲苯、对氯苯胺、2,4-二氨基苯甲醚、4,4'-二氨基二苯甲烷、3,3'-二氯联苯胺、3,3'-二甲氧基联苯胺、3,3'-二甲基联苯胺、3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷、3-氨基对甲苯甲醚（p-克利酊）、4,4'-次甲基-双-（2-氯苯胺）、4,4'-二氨基二苯醚、4,4’-二氨基二苯硫醚、邻甲苯胺、2,4-二氨基甲苯、2,4,5-三甲基苯胺、邻甲氧基苯胺（邻氨基苯甲醚）、2,4-二甲基苯胺、2,6-二甲基苯胺均为未检出，单项判定为合格。皮面光泽度好，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性。\n2、框架：采用优质实木制作，表面抛光和防潮处理，不生虫，含水率达到标准要求。\n3、阻燃海绵（泡棉）：海绵采用高弹力聚氨酯海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形，经防虫、防腐处理；背板采用优质实木多层夹板，强度高，刚性好，不变型，比重合理，符合国家级环保标准,经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强检验依据须符合GB/T 10802-2006 《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》的相关标准，检测项目至少包含：1.75%压缩永久变形≤5.4%；2.回弹率≥57%；3.表观密度≥51.5kg/m3。 符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》 QB/T 2280-2016《办公家具办公椅》 甲醛释放量≤0.02mg/m2h 感官要求、 恒定负荷反复压陷疲劳性能80000次≤20% 25%压陷硬度≥80N，65%/25%压缩比≥3.6，拉伸强度≥81.0kPa，伸长率≥163.3%，撕裂强度≥2.1，干热老化后拉伸强度≥94KPa，湿热老化后拉伸强度≥81.8kPa，泡沫塑料表观密度≥40.4kg/m³，阻燃I 级,通过香烟抗引燃特性试验。",1,"组"]
[39,null,"1500*500*500",null,4,"张"]
[40,"休闲桌","800*800*750","1、基材：采用实木板基材，合国家级环保标准,经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，具有防水、防潮、防交叉感染、耐磨性能强，表面亮丽。\n2、油漆：采用环保油漆。采用优质五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整纹理清晰、环保、颜色要求内外一致，表面硬度大于2H，耐磨度高于3级。\n3、五金：优质五金配件；所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。",3,"张"]
[41,"休闲椅","标准","1、框架：优质橡木制作，外观和含水率符合GB/T 3324-2017要求。木材均经过严格筛选，确保材质坚硬、纹理清晰自然，具有优异的耐腐蚀和耐水性能，能够在潮湿环境中保持稳定性。橡木的韧性大，抗弯强度高，不易变形，能够承受较大的压力和重量，适合制作承重家具。木材表面经过精细打磨，手感光滑细腻，色泽均匀。\n2、水性油漆:符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准。甲醛含量≤5mg/kg；苯系物（苯、甲苯、二甲苯、乙苯）含量总和≤50mg/kg；乙二醇醚及醚酯类（乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）含量总和≤10mg/kg，经9次以上打磨及油漆喷涂工艺加工而成，产品流平性与流挂性好、透明度高、耐磨性好、色泽柔和，无颗粒、气泡、泛白、渣点，颜色均匀。\n3、软包：采用优质PU皮革：检验依据须符合QB/T 4045-2010《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》的相关标准，检测项目至少包含：可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料未检出，其中4-氨基联苯、联苯胺、4-氯邻甲苯胺、2-萘胺、邻氨基偶氮甲苯、2-氨基-4-硝基甲苯、对氯苯胺、2,4-二氨基苯甲醚、4,4'-二氨基二苯甲烷、3,3'-二氯联苯胺、3,3'-二甲氧基联苯胺、3,3'-二甲基联苯胺、3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷、3-氨基对甲苯甲醚（p-克利酊）、4,4'-次甲基-双-（2-氯苯胺）、4,4'-二氨基二苯醚、4,4’-二氨基二苯硫醚、邻甲苯胺、2,4-二氨基甲苯、2,4,5-三甲基苯胺、邻甲氧基苯胺（邻氨基苯甲醚）、2,4-二甲基苯胺、2,6-二甲基苯胺均为未检出，单项判定为合格。美观且易于清理，透气性强，柔软且富于韧性，着色牢度4、海棉：采用优质阻燃PU泡棉，可防氧化，防碎；坐感舒适。（扶手可放置拐杖）。",12,"张"]
[42,"篮球投篮器","470*900*1420","采用优质塑料材质，安静耐用；具有一定的强度和韧性，同时重量较轻，还具有良好的耐腐蚀性和绝缘性，能够适应不同的户外环境，不易生锈或被腐蚀；能够在频繁的篮球输送和回收过程中，减少对篮球的磨损，同时保证装置的顺畅运行。",3,"组"]
[43,"不锈钢栏杆","2000*900","采用优质304不锈钢材质，金属表面耐腐蚀（乙酸盐雾连续喷雾100小时） ≥10级；符合：GB/T3325-2017、QB/T3832-1999、QB/T3837-1999检测结果合格。具有耐腐蚀性强，高温抗氧化性，不锈钢耐磨损，表面美观清洁光亮，长久耐用，无刮痕，不易生锈；还具有良好的韧性，不易断裂。",20,"米"]
[44,"不锈钢挂衣杆","13000*φ36","采用优质304不锈钢材质，金属表面耐腐蚀（乙酸盐雾连续喷雾100小时） ≥10级；符合：GB/T3325-2017、QB/T3832-1999、QB/T3837-1999检测结果合格。具有耐腐蚀性强，高温抗氧化性，不锈钢耐磨损，表面美观清洁光亮，长久耐用，无刮痕，不易生锈；还具有良好的韧性，不易断裂。",13,"米"]
[45,"微波炉加装不锈钢门及锁","450*260*360","采用优质304不锈钢材质，金属表面耐腐蚀（乙酸盐雾连续喷雾100小时） ≥10级；符合：GB/T3325-2017、QB/T3832-1999、QB/T3837-1999检测结果合格。具有耐腐蚀性强，高温抗氧化性，不锈钢耐磨损，表面美观清洁光亮，长久耐用，无刮痕，不易生锈；还具有良好的韧性，不易断裂。（暗锁）",5,"个"]
[46,"折叠床","1950*1200*430","优质布绒饰面，55#高密度海棉，冷轧钢铁架，30*30管，管壁厚2.0mm。",1,"张"]
[47,"电动桌上冰球","1830*920*810","/",1,"张"]
[48,"广场健身甩甩球","标准","/",2,"套"]
[49,"台式保龄球","600x200x200","/",2,"套"]
[50,"打地鼠游戏机","标准","/",1,"个"]
[51,"牵引器","标准","/",2,"个"]
[52,"脚蹬拉力器","标准","/",2,"个"]
[53,"书法练字水写布套装","标准","/",2,"个"]
[54,"圆桌","φ700*750","（1）基材：采用优质像胶木实木材料，自然木纹，外观无裂缝、无树节子、无孔洞等缺陷。\n（2）油漆：用华润环保油漆，“五底三面”工艺，两面均衡油饰，漆膜附着力达到1 级，硬度达到3H以上。\n（3）五金配件：所有五金配件全部经过耐腐蚀，防锈处理。\n（4）结构:全部为榫卯结构。",1,"张"]
[55,"加锁、拉手","标准","所有原来的门板及抽屉面板，折回工厂打孔加装锁及拉手。",360,"张"]
["注：报价含运输费、安装费、税票。"]